# 人工气候箱一般故障的解决方式

人工气候箱广泛应用于医疗、生物、农业等各个领域，在使用中我们会遇到一些故障，该如何解决？下面我们介绍下人工气候箱一般故障的解决方式。 人工气候箱加湿指示灯亮时无雾汽，可将人工气候箱的加湿器电源插头插在其它220VAC的电源上，以辨别加湿器本身是否有故障，若有人工气候箱的电源而指示灯不亮又无雾，则保险丝断；若有雾无风（即雾力很弱），则风扇故障；若有风无雾则可能是换能片结垢，须用软手刷清洗；缺水，应加水；电器坏须修理。

若人工气候箱的加湿器正常，则可能为塑料软管积水而阻塞，须调整好管子走向，或更换软管。若加湿指示灯亮而加湿器插座无电源，则属人工气候箱本身故障。

这些都是人工气候箱一些常见问题的解决方式，牢记这些处理方法可以让我们在使用中更加的顺畅。